**关于测试单周期CPU的简单方法**

**（特别说明：本表每个同学都必须建立，检查实验时，必须提供！）**

1、测试程序段

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地址** | **汇编程序** | **指令代码** | | | | | |
| **op（6）** | **rs(5)** | **rt(5)** | **rd(5)/immediate (16)** | **16进制数代码** | |
| **0x00000000** | addi $1,$0,8 | **000001** | **00000** | **00001** | **0000 0000 0000 1000** | **=** | 04010008 |
| **0x00000004** | ori $2,$0,2 | 010000 | 00000 | 00010 | 0000 0000 0000 0010 | **=** | 40020002 |
| **0x00000008** | add $3,$2,$1 | 000000 | 00010 | 00001 | 00011 000 0000 0000 |  | 00411800 |
| **0x0000000C** | sub $5,$3,$2 | 000010 | 00011 | 00010 | 00101 000 0000 0000 |  | 08622800 |
| **0x00000010** | and $4,$5,$2 | 010001 | 00101 | 00010 | 00100 000 0000 0000 |  | 44A22000 |
| **0x00000014** | or $8,$4,$2 | 010010 | 00100 | 00010 | 01000 000 0000 0000 |  | 48824000 |
| **0x00000018** | sll $8,$8,1 | 011000 | 00000 | 01000 | 01000 00001 00 0000 |  | 60084040 |
| **0x0000001C** | **bne $8,$1,-2 (≠,转18)** | 110001 | 01000 | 00001 | 1111 1111 1111 1110 |  | C501FFFE |
| **0x00000020** | slt $6,$2,$1 | 011100 | 00010 | 00001 | 00110 000 0000 0000 |  | 70413000 |
| **0x00000024** | slt $7,$6,$0 | 011100 | 00110 | 00000 | 00111 000 0000 0000 |  | 70C03800 |
| **0x00000028** | addi $7,$7,8 | 000001 | 00111 | 00111 | 0000 0000 0000 1000 |  | 04E70008 |
| **0x0000002C** | **beq $7,$1,-2 (≠,转28)** | 110000 | 00111 | 00001 | 1111 1111 1111 1110 |  | C0E1FFFE |
| **0x00000030** | sw $2,4($1) | 100110 | 00001 | 00010 | 0000 0000 0000 0100 |  | 98220004 |
| **0x00000034** | lw $9,4($1) | 100111 | 00001 | 01001 | 0000 0000 0000 0100 |  | 9C290004 |
| **0x00000038** | **bgtz $9,1 (>0,转40)** | 110010 | 01001 | 00000 | 0000 0000 0000 0001 |  | C9200001 |
| **0x0000003C** | **halt** | 111111 | 00000 | 00000 | 0000 0000 0000 0000 | **=** | FC000000 |
| **0x00000040** | **addi $9,$0,-1** | 000001 | 00000 | 01001 | 1111 1111 1111 1111 |  | 0409FFFF |
| **0x00000044** | **j 0x00000038** | 111000 | 00000 | 00000 | 0000 0000 0011 1000 |  | E000000E |
| **0x00000048** |  |  |  |  |  |  |  |
| **0x0000004C** |  |  |  |  |  |  |  |

1、将**指令代码初始化到指令存储器**中，直接写入。

1. 初始化PC的值，也就是以上程序段首地址PC=**0x00000000**，以上程序段从**0x00000000**地址开始存放。
2. 运行Xilinx Vivado进行仿真，看波形。